<map id="iDriver_sendCmd" name="iDriver_sendCmd">
<area shape="rect" id="node1" title="Send a command to the LCD." alt="" coords="541,31,664,57"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$_driver_8c.html#acfaa6e6c39d79e04fadf512cf9ca3944" title="get LCD driver chip id" alt="" coords="391,5,493,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_driver_8h.html#adb1369972e80eb05d5e831cbc7cf3d4f" title="Initialize the driver." alt="" coords="256,31,343,57"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_l_c_d_8h.html#a4d0719889f64bf0c82dd5adc3a26adf3" title="init" alt="" coords="132,31,208,57"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_example___main_8c.html#a630544a7f0a2cc40d8a7fefab7e2fe70" title="main task" alt="" coords="5,31,84,57"/>
</map>
