.title KiCad schematic
U9 VPSU01 Iset01 GND Net-_D1-Pad1_ Net-_C5-Pad1_ AMC7150
C5 Net-_C5-Pad1_ GND 750 pF
R5 VPSU01 Iset01 Dummy Ω
D1 Net-_D1-Pad1_ GND D_Schottky
L1 Net-_D1-Pad1_ VDRIVER01 220 µH
C1 RawVoltage GND 22 µF
C3 VPSU01 GND 47 µF
U3 ADJ01 VPSU01 RawVoltage UZ1085L-ADJ-TA3-T
U4 ADJ01 VPSU01 RawVoltage UZ1085L-ADJ-TA3-T
U5 ADJ01 VPSU01 RawVoltage UZ1085L-ADJ-TA3-T
U13 VPSU02 Iset02 GND Net-_D5-Pad1_ Net-_C9-Pad1_ AMC7150
C9 Net-_C9-Pad1_ GND 750 pF
D5 Net-_D5-Pad1_ GND D_Schottky
L5 Net-_D5-Pad1_ VDRIVER02 220 µH
C2 RawVoltage GND 22 µF
C4 VPSU02 GND 47 µF
U6 ADJ02 VPSU02 RawVoltage UZ1085L-ADJ-TA3-T
U7 ADJ02 VPSU02 RawVoltage UZ1085L-ADJ-TA3-T
U8 ADJ02 VPSU02 RawVoltage UZ1085L-ADJ-TA3-T
R1 GND ADJ01 255 KΩ
R2 GND ADJ02 255 KΩ
Q1 Net-_Q1-Pad1_ LED01 VDRIVER01 UP2855G-AA3-R
R3 Net-_Q1-Pad1_ Q01 1 kΩ
Q2 Net-_Q2-Pad1_ LED02 VDRIVER02 UP2855G-AA3-R
R4 Net-_Q2-Pad1_ Q02 1 kΩ
J1 LED02 LED01 GND Conn_01x03_Male
J2 RawVoltage GND Conn_01x02_Male
J4 temp01 GND Conn_01x02_Male
J5 temp02 GND Conn_01x02_Male
J3 Q01 Q02 SCL01 SDA01 SCL02 SDA02 temp01 temp02 +5V GND Conn_01x10_Male
R6 VPSU02 Iset02 Dummy Ω
U10 VPSU01 Iset01 GND Net-_D2-Pad1_ Net-_C6-Pad1_ AMC7150
C6 Net-_C6-Pad1_ GND 750 pF
D2 Net-_D2-Pad1_ GND D_Schottky
L2 Net-_D2-Pad1_ VDRIVER01 220 µH
U14 VPSU02 Iset02 GND Net-_D6-Pad1_ Net-_C10-Pad1_ AMC7150
C10 Net-_C10-Pad1_ GND 750 pF
D6 Net-_D6-Pad1_ GND D_Schottky
L6 Net-_D6-Pad1_ VDRIVER02 220 µH
U11 VPSU01 Iset01 GND Net-_D3-Pad1_ Net-_C7-Pad1_ AMC7150
C7 Net-_C7-Pad1_ GND 750 pF
D3 Net-_D3-Pad1_ GND D_Schottky
L3 Net-_D3-Pad1_ VDRIVER01 220 µH
U15 VPSU02 Iset02 GND Net-_D7-Pad1_ Net-_C11-Pad1_ AMC7150
C11 Net-_C11-Pad1_ GND 750 pF
D7 Net-_D7-Pad1_ GND D_Schottky
L7 Net-_D7-Pad1_ VDRIVER02 220 µH
U12 VPSU01 Iset01 GND Net-_D4-Pad1_ Net-_C8-Pad1_ AMC7150
C8 Net-_C8-Pad1_ GND 750 pF
D4 Net-_D4-Pad1_ GND D_Schottky
L4 Net-_D4-Pad1_ VDRIVER01 220 µH
U16 VPSU02 Iset02 GND Net-_D8-Pad1_ Net-_C12-Pad1_ AMC7150
C12 Net-_C12-Pad1_ GND 750 pF
D8 Net-_D8-Pad1_ GND D_Schottky
L8 Net-_D8-Pad1_ VDRIVER02 220 µH
U1 +5V SCL01 SDA01 GND ADJ01 ADJ01 VPSU01 +5V CAT5140
U2 +5V SCL02 SDA02 GND ADJ02 ADJ02 VPSU02 +5V CAT5140
.end
